Tascam MA-BT240
240-Watt-Mischverstärker

Installationsverstärker mit unterschiedlichen Ein- und Ausgängen für kleine bis mittelgroße Anlagen; Effizienter Class-D-Verstärker für Standard-Stereo-Lautsprecher oder hochohmige dezentrale (Ela-) Lautsprecheranlagen; Bluetooth-Empfänger für kabelloses Musikstreaming von tragbaren Geräten; Zwei Line-Eingänge (Cinchbuchsen); Mikrofon-/Line-Eingang mit schaltbarer Ducking/Paging-Funktion zur automatischen Stummschaltung von Hintergrundmusik während Ansagen oder Durchsagen; Integriertes Mischfunktion mit Reglern an der Vorderseite für alle Eingänge (außer Bluetooth-Stream); Kompaktes Half-Rack-Design ermöglicht die praktische Platzierung auf dem Schreibtisch oder im Regal; Die Bluetooth-Antenne ist verlängerbar, um das Gerät an der optimalen Stelle für das jeweilige Umfeld platzieren zu können; Zweiband-EQ und Hochpassfilter am Ausgang ermöglichen die Feinabstimmung des Systemklangs; Der Ausgang mit Mono/Stereo-Umschaltung kann an jede Lautsprecherkonfiguration angepasst werden; Die Gesamtlautstärke lässt sich über einen externen Controller (separat erhältlich) fernsteuern; Line-Ausgang für Monitoring, Aufnahme oder Kaskadierung mit anderen Leistungsverstärkern; Rackmontage mit optionalem Kit möglich (AK-RM05, separat erhältlich)

Technische Daten
Audioeingänge
Mikrofon-/Line-Eingänge (MIC/LINE IN) 	Vorderseite: XLR/TRS-Kombibuchse (symmetrisch)
Rückseite: Euroblock (symmetrisch), 4-poliger Steckverbinder (Rastermaß 3,81 mm)
Schalterstellung MIC
  Maximaler Eingangspegel 	–30 dBu
  Minimaler Eingangspegel 	–65 dBu
  Eingangsimpedanz 	≥2 kΩ
Schalterstellung LINE
  Maximaler Eingangspegel 	+20 dBu
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu
  Eingangsimpedanz 	≥10 kΩ
Line-Eingänge (LINE IN 1 / LINE IN 2) 	Cinchbuchsen (unsymmetrisch)
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV
  Eingangsimpedanz 	≥10 kΩ

Audioausgänge
Line-Ausgang (LINE OUT) 	Cinchbuchsen (unsymmetrisch)
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω

Lautsprecherausgänge
Hochohmiger Ausgang 	2-poliger Euroblock-Steckverbinder (Rastermaß 5,08 mm)
  Nennausgangsleistung 	1 × 240 W (70 V / 100 V)
  Gesamtimpedanz 	100 V: ≥42 Ω
	70 V: ≥21 Ω
Niederohmiger Ausgang 	4-poliger Euroblock-Steckverbinder (Rastermaß 5,08 mm)
  Nennausgangsleistung 	2 × 120 W (4 Ω oder 8 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
  Lastimpedanz 	4 Ω / 8 Ω (wählbar)

Weitere Eingänge und Ausgänge
Ausgang für Fernbedienung der Lautstärke 	3-poliger Euroblock-Steckverbinder (Rastermaß 3,81 mm)
	(1: Vcc 5 V, 2: Steuerspannung, 3: Masse)

Bluetooth
Version 	5.1
Sendeklasse 	Klasse 2 (ca. 10 m* freie Übertragungsstrecke)
Unterstützte Profile 	A2DP, AVRCP
Codecs 	SBC, AAC

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Modell für Europa: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Kühlung 	Luftselbstkühlung
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb 	5–85 % (nichtkondensierend)
Leistungsaufnahme 	58 W (1/8 Leistung, alle Kanäle angetrieben)
	Leerlauf: 18 W
Abmessungen (B × H × T, ohne vorstehende Teile und Antenne) 	214 mm × 44 mm × 298 mm
Gewicht 	2,5 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MA-BT240

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.